1、有同学测试电机时，发现电机在正转的时候，突然改变转动方向，电机可能出现损坏的情况，为此对motor\_control.vi进行了修改，占空比的范围调整为[-1,1]，绝对值是占空比大小，正负号代表电机转的方向，避免电机突然反向的情况。

2、文件存储模块说明：文件存储在Myrio系统的目录下，不是计算机的目录，导出文件从NIMAX找到连接的Myrio，右键会有文件传输，如图所示，点开后会出现账号和密码，账号:admin，密码不填，确定后会进入Myrio的目录，根据gyro\_data.vi里的路径找到存储的txt文件。

